**南日集团消防灭火演练预案**

进一步做好集团的安全保障工作，为集团的全体人员、财产筑起一道防火墙，增强全体员工的消防安全意识，提高紧急情况下的应急处置能力，防患于未然。

一、演练目的：

通过消防应急预案制定和灭火演练实训，使员工掌握灭火器方法灭火技巧，增强火灾处置的能力，争取初始阶段控制火势，防止火灾形成，提高员工分析判断能力和灭火器的实际操作能力。

二、演练内容：

让参加人员熟悉灭火器的使用方法，实际操作消防灭火器。

1. 演练地点：

拟定兴化宾馆一楼。

1. 演练人员：

各子公司安排2名以上安全员。

五、演练日期：

2016年6月23日上午9:00。

六、灭火器材使用方法与步骤：

**干粉灭火器的使用方法**

步骤：用手握住压把——用右手提着灭火器到现场——拆除铅封和拨出保险销——距火源2-3米左右的地方（站在上风处），左手拿着喇叭筒（软管），右手用力压下压把——对准火焰根部喷射，并不断左右扫射，直至把火焰扑灭。

**干粉灭火器适用范围：**

适用于扑救各种固体火灾、液体火灾和气体火灾以及电器设备火灾（600伏以下）。

七、实训设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | | 数量 | 单位 | 用途 |
| 干粉灭火器 | | 若干 | 筒 | 灭火演练 |
| 柴油 | | 1 | 升 | 生火材料 |
| 大铁桶 | | 4 | 个 | 放木料 |
| 木料 | | 5 | 公斤 | 生火 |
| 安全头盔 | 12 | | 个 | 防护 | |

八、安全注意事项：

1、演练人员应穿好劳保用品，要放下衣袖，避免伤害。

2、灭火时注意选择上风方向。

3、做好防暑降温，人员观摩可选择在阴凉之处的两边道侧。

4、注意使用灭火器，抓好喷射胶管后，方可压射，禁

止对向人员。

九、其它事项安排：

1、演习结束后的现场清理干净。

2、用完的灭火器，请及时充装换药以备应急。